Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: 36/TK/DCZP/2026/P

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
	
Lp.
	
Opis

	Wypełnia Wykonawca

	1.
	Nazwa
	

	2.
	Producent
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025r., urządzenie fabrycznie nowe
	

	5.
	Kompletny aparat kompaktowy z wbudowaną drukarką i akcesoriami, gotowy do wykonywania zabiegów
	

	6.
	Monitorowanie i rejestracja sygnałów bioelektrycznych:
- EEG
- EKG
- EMG
	

	7.
	Ilość kanałów odczytu i wydruku na drukarce aparatu min. 4
	

	8.
	Dwie prędkości wydruku na wbudowanej drukarce
	

	9.
	Współpraca z komputerem PC:
- podgląd zabiegu na zewnętrznym monitorze, zapis w pamięci komputera, możliwość wydruku
- możliwość przesyłania wykonanego badania z pamięci aparatu do komputera
- możliwość wyłączenia drukarki aparatu przy zewnętrznym monitorowaniu zabiegu
- oprogramowanie do rejestracji danych pacjentów, komunikacji z aparatem i analiz
	

	10.
	Komplet indeksów pozabiegowych do oceny jakości zabiegu (minimum 4)
	

	11.
	Kształt pojedynczego impulsu zabiegowego, prostokątny dwubiegunowy
	

	12.
	Zakres szerokości pojedynczego impulsu zabiegowego od 0,25 – 1,5 ms
	

	13.
	Zakres częstotliwości impulsów – minimum 20 – 90 Hz,
	

	14.
	Czas trwania stymulacji – zakres minimum 0,5 – 6 sek,
	

	15.
	Program podwojonej dawki energii bodźca zabiegowego, przeznaczonego dla pacjentów z bardzo wysokim progiem wywołania wstrząsu
	

	16.
	Ciągłe monitorowanie oporności obwodu pacjenta podczas przygotowania i podawania impulsu
	

	17.
	Ciągłe monitorowanie ruchu pacjenta podczas zabiegu poprzez pomiar rzeczywistej aktywności mięśniowej EMG
	

	18.
	Alarm przedłużonego napadu
	

	19.
	Aktywna funkcja alarmu bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegu
	

	20.
	Funkcja dźwiękowego monitorowania sygnału EEG podczas zabiegu
	

	21.
	Automatyczna ocena rzeczywistej długości napadu z analizy odczytów EEG, EMG i EKG
	

	22.
	Program automatycznych nastawień optymalnej energii bodźca dostosowanych do wieku pacjenta
	

	23.
	Możliwość indywidualnego i automatycznego doboru parametrów składowych bodźca  stymulacji (szerokość impulsu, częstotliwość, czas, energia)
	

	24.
	Możliwość zapisania ustawień bodźca  stymulacji w postaci oddzielnych programów użytkownika (minimum 6 programów)
	

	25.
	Komplet akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów wraz z zabiegowymi elektrodami stalowymi wielokrotnego użytku do zabiegów mono i bipolarnych, przyklejanymi jednorazowymi elektrodami zabiegowymi, uchwytem do elektrod wielorazowych i taśmą mocującą elektrody na głowie pacjenta (wymienić i podać ilość) * Szczegółowa specyfikacja do akcesoriów jednorazowych np: ustnik, papier termiczny, elektrody.
	

	26.
	Zestaw komputerowy typu laptop, Windows 11 Pro, Monitor min. 17’’, kolorowa drukarka laserowa, klawiatura, myszka
	

	27.
	Instrukcje obsługi w języku polskim
	

	28.
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji
	

	29.
	Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności
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